**Типовая инструкция по охране труда разработана для безопасного выполнения работ по очистке крыш от снега**

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Для выполнения обязанностей по очистке крыш от снега могут быть приняты лица, не имеющие медицинских противопоказаний, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте, инструктаж по пожарной безопасности, обучение безопасным методам и приемам при работе на высоте, инструктаж по электробезопасности.  
1.2. При очистке крыш от снега работники обязаны:  
— выполнять требования настоящей инструкции и инструкции о мерах пожарной безопасности;  
— выполнять Правила внутреннего трудового распорядка, помнить о личной ответственности за соблюдение правил охраны труда;  
— знать принцип работы и устройство применяемого оборудования, инструмента, технологию производства работ;  
— пользоваться выданной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты;  
— уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему при несчастном случае;  
— знать месторасположение средств оказания первой помощи пострадавшим, пути эвакуации людей в случае аварии или пожара;  
— не появляться на работе и не приступать к работе в нетрезвом состоянии, а также не приносить с собой и не распивать на рабочем месте спиртные напитки;  
—  не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц;  
—  применять в процессе работы оборудование и механизмы по назначению;  
— быть внимательным во время работы и не допускать нарушений требований охраны труда.  
1.3. Основными опасными производственными факторами, оказывающими воздействие на работника при очистке крыш от снега, могут быть:  
— туман, гололед, гроза и ветер со скоростью 15 и более м/сек;  
— элементы и детали кровель;  
— несущие конструкции крыши и ограждений;  
— торчащие на крыше гвозди, электропроводка.  
1.4. За нарушение требований настоящей инструкции по охране труда работник несет ответственность в порядке, установленном законодательством РФ.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть исправную спецодежду и обувь, застегнуть и заправить, чтобы не было свисающих концов.  
2.2. Подготовить к работе весь инструмент и убедиться в его исправности:  
— проверить исправность предохранительного пояса и веревки;  
— оградить место падения сосулек и падающего снега, вывесить плакаты: «Проход закрыт».  
2.3. При очистке крыш от снега работник должен иметь предохранительный пояс с прочной страховочной веревкой диаметром не менее 15 мм и испытанный на нагрузку 200 кг. Второй конец веревки должен быть надежно закреплен за строительную конструкцию здания. Предохранительный пояс необходимо использовать и при работах на краю крыши независимо от ее уклона.  
2.4. При выполнении работ на крыше с уклоном более 25 градусов, а также на мокрой или покрытой инеем или снегом (независимо от уклона) работники должны использовать ходовые мостики или настилы шириной 30 см с нашитыми планками. Конец ходового мостика должен быть закреплен крюком к коньку крыши.  
2.5. Во время гололедицы, тумана, ветра силой более 5 баллов, проливного дождя и снегопада, а также при наступлении темноты, если нет достаточного искусственного освещения, проведение любых работ по очистке крыш от снега, запрещается.  
2.6. Запрещается сбрасывать с крыши на землю неиспользованные материалы, инструменты, приспособления и строительный мусор.  
2.7. При выполнении работ и при переходах по крыше необходимо быть предельно осторожным, так как на ней могут быть торчащие гвозди и элементы воздушной электропроводки, которые являются причинами травм.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры предосторожности:  
— тротуары, улицы и проезды на ширину возможного падения снега должна ограждаться;  
— все дверные проемы, а также арка ворот у зданий, выходящие в сторону очищаемого от снега ската кровли, должны быть закрыты или же охраняться дежурным, стоящим внутри лестничных клеток или арок для предупреждения выходящих из зданий людей от опасности;  
— кроме ограждения у места сбора снега, наледи и сосулек должна быть выставлена охрана для предупреждения пешеходов и сигнализации работающим на крыше;  
— работающим на крыше не разрешается касаться телевизионных антенн, световых реклам, телефонных траверз и др. установок, которые могут вызвать поражение электрическим током.  
3.2. Не допускается сбрасывать снег на электрические, телефонные и др. провода, а также на зеленые насаждения во избежание их повреждения. Также не допускается сбрасывать снег с крыш на находившиеся внизу будки, киоски, торговые палатки, ларьки и др.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При обнаружении в процессе работы неисправностей в эксплуатируемых инструментах, приспособлениях, оснастке необходимо немедленно прекратить работу, поставить в известность руководителя работ.  
4.2. При несчастном случае работник должен оказать первую помощь пострадавшему, вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, немедленно сообщить о происшествии руководителю работ и принять меры к сохранению обстановки для расследования обстоятельств, при которых произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не ведет к аварии.  
4.3. Работник обязан немедленно известить своего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья.  
4.4. При возникновении опасности пожара немедленно сообщить об этом руководителю работ, а в случае необходимости вызвать пожарную бригаду по телефону 101 и принять все необходимые меры к ликвидации возгорания.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. После окончания очистки крыш, ограждение и плакаты разрешается снимать только после уборки снега и вывозки его за пределы прилегающей территории.  
5.2. Остатки материалов, приспособлений убрать с крыши.  
5.3. Снять спецодежду и обувь, привести в порядок и убрать в шкаф, вымыть лицо и руки.